Texto convocatoria
Accionamiento de puerta batiente TORMAX Power Drive 1401
Nov. 2006

Memoria técnica
Puerta automática corredera
Dimensiones
Ancho total
........... mm
Altura total
........... mm
Ancho de paso libre
........... mm (800 – 3800 mm)
Altura de paso
........... mm 
TORMAX iMotion® 2202.A Sliding Door Drive 
Operador de puerta automática corredera de bajo mantenimiento para puertas correderas estándar de 1 o de 2 hojas, y puertas correderas telescópicas de 2 o de 4 hojas.
iMotion 2202.A-R: Operador de puerta automática corredera de bajo mantenimiento para puertas correderas estándar o telescópicas en rutas de salida de emergencia.
El sistema de apertura de emergencia electromecánico supervisado con tecnología de dos motores y batería garantiza la apertura de la ruta de emergencia.
· Peso máximo de la hoja 1 x 130 kg, 2 x 120 kg 
telescópica 4 x 80 kg, 2 x 80 kg.
· Perfil de base aluminio (H x F) 100 x 142 mm, telescópico 100 x 204 mm
· Cumple las normas actuales EN IEC 60335, EN 16005, DIN 18650-1:2010, EN ISO 13849: 2008 nivel de rendimiento "d".
· Homologaciones: CE, TÜV
( _ )
Operador electromecánico de puerta corredera con tecnología de motor síncrono sin desgaste y control de procesos programable, ampliable por módulos. Motor CA sin escobillas y de bajo mantenimiento con sistema de detección de la posición de la puerta.
Alimentación vía una red monofásica 115 VCA / 60 Hz o 230 VCA / 50 Hz
· Tipo de protección IP22, temperatura ambiente –20 °C a +50 °C. 
· Carril guía altamente resistente a la abrasión, fácilmente intercambiable e insonorizado. 
· Carros porta-hoja con ruedas y construcción a prueba de desenganche.
· Ruedas dobles con ranura central; contribuyendo a una distribución del peso correcto que contribuye a una estabilidad direccional durante la marcha.
· Canal de cables integrado y cepillos antiestáticos integrados.
· Tipo de montaje: Montaje en el dintel, montaje en mural, montaje en el techo.
Sistema de Control
· Procesador de 32 bit/30 MHz para un elevado rendimiento y computación del operador. 
· 8 entradas (4 dispositivos de seguridad comprobables)
· 3 salidas programables (con mensajes de diferentes estados de la puerta, como: cerrada, abierta, avería, estado del bloqueo, impulso luminoso, impulso sonoro, etc.).
· Ampliable por módulos con un máximo de 2 módulos I/O (4 entradas/salidas por módulo).
· Interfaces: LIN-Bus, RS 232.
· Registro automático de datos específicos de la instalación para un desarrollo 
óptimo del movimiento, y un diagnóstico permanente del funcionamiento.
· Detección, protocolización y indicación de errores.
· Panel de control multifunción con los modos de funcionamiento seleccionables: DESCON., AUTOMÁTICO 1, AUTOMÁTICO 2, SALIDA, ABIERTO, MODO MANUAL. Diagnósticos detallados de estado y de error.  Función para un movimiento libre y reset del sistema activable mediante panel de control. 
· Detección electrónica de obstáculos en dirección de cierre y de apertura, con sensibilidad de inversión ajustable. 
· Modo manual de movimiento suave en caso de fallo en el suministro eléctrico, opcionalmente con limitación automática de velocidad.
· Freno de parada opcional que detiene la hoja de la puerta en la posición final correspondiente ahorrando energía, de forma silenciosa y con una fuerza elevada
· Apertura de emergencia para la apertura de la puerta automática en caso de fallo en el suministro eléctrico en el estado sin bloquear. 
· Numerosas funciones programables como modos de funcionamiento, mensajes, funciones especiales, función de esclusa/cortavientos, etc.
· Posibilidad de integración en cualquier sistema superior, p. ej. un sistema de gestión de edificios, opcionalmente mediante contactos sin potencial o a través de un sistema de bus.
· iMotion 2202.A-R: Activación / desactivación del modo de ruta de escape opcionalmente mediante entrada codificada en el panel de control o con un interruptor de llave separado, supervisado
· Sistema de apertura de emergencia electromecánico, supervisado con técnica de dos motores para la apertura de la puerta automática en caso de fallo en el suministro eléctrico en estado sin bloquear, para comandos de apertura de emergencia o en caso de errores en el sistema.
Hoja de la puerta
( _ )
Hojas móviles
( _ )
Hojas fijas laterales
( _ )
Tragaluz fijos, de ( _ ) piezas
Perfiles
( _ )
Sistema de perfiles TORMAX LR 12

Sistema de perfiles esbelto de marco ligero para acristalamiento sencillo

Junta múltiple de 3 lados

Espesor acristalamiento 6 – 12 mm

Tipo de acristalamiento: para ambientes húmedos, vidrio templado/ laminado ESG / VSG

Ancho frontal 22 mm, altura zócalo 80 mm, profundidad perfil 20 mm
( _ )
Sistema de perfiles TORMAX LR 22B

Sistema de perfiles de marco ligero para acristalamiento sencillo o aislante

Junta perimetral

Grosor del acristalamiento en seco 8,5 – 10 mm, 21,5 – 23 mm, húmedo 6 – 28 mm

Ancho frontal 30 mm, altura zócalo 78 mm, profundidad perfil 34 mm
( _ )
Sistema de perfiles TORMAX LR 32THERM

Sistema de perfiles separados térmicamente para acristalamiento aislante

Junta múltiple perimetral

Espesor acristalamiento 32 ± 2 mm,

Ancho frontal 35 mm, altura zócalo 85 mm, profundidad perfil 40 mm
( _ )
Otro …………
Guía empotrada en el suelo
( _ )
Guía del suelo continua en CNS incl. pieza deslizante en la hoja corredera
( _ )
Guía del suelo continua en aluminio anodizado E6/EV1 incl. pieza deslizante en la hoja corredera
Color de los perfiles visibles
Anodizado – color
…………….
Recubrimiento de pintura en polvo RAL
…………….
…………….…………….………………..
Acristalamiento
( _ )
Templado ESG 10 mm, probado Heat Soak
( _ )
Laminado VSG 10 mm, con lámina 0,78 mm 
( _ )
Cristal aislante de 2 x 5 mm ESG, probado Heat Soak, 
Grosor total de 22 mm, valor U 1,3 W/m2K
( _ )
Cristal aislante laminado de 2 x 6 mm VSG, 0,78 mm, 
Grosor total de 22 mm, valor U 1,3 W/m2K
( _ )
Cristal aislante doble de 2 x VSG, grosor total de 31,1 mm, valor U 1,0 W/(m2/K)
( _ )
Cristal aislante triple de 3 x ESG, grosor total de 32 mm, valor U 0,8 W/(m2/K)
( _ )
Otro …………
Sistema de sensores
Sistema de activación y seguridad combinadas
( _ )
Radar combinado (con sensor de movimiento y cortina de luz de seguridad 3D sensor de presencia AIR) y modo de prueba
( _ )
Sensor infrarrojo activo de movimiento y de presencia con prueba
Activación
( _ )
Radar de movimiento con / sin detección de dirección
( _ )
Infrarrojo pasivo sensor de movimiento
( _ )
Interruptor manual sin contacto
( _ )
Pulsador manual
( _ )
Otros medios de impulsos …………
Dispositivos de seguridad
( _ )
Sensor de presencia supervisado para interior (protección del cierre principal contra aplastamiento e impacto)
( _ )
Sensor de presencia supervisado para exterior (protección del cierre principal contra aplastamiento e impacto)
( _ )
Sensor de presencia supervisado (borde de cierre secundario contra atrapamiento y cizallamiento)
La preparación y ylaboración de seguridad según EN 16005 (DIN 18650) es recomendada. Es absolutamente necesaria una declaración de conformidad para la instalación de la puerta dentro del ámbito de validez de la directiva de máquinas 2006/42/CE
Elementos de mando
( _ )
Panel de control con 6 modos de funcionamiento e indicación de avería, 45 x 45 mm adecuado al sistema Legrand
( _ )
Bloqueo para panel de control
( _ )
Interruptor de funcionamiento de 3 posiciones empotrado en el inserto de plástico lateral del cobertor embellecedor
( _ )
iMotion 2202.A-R: Interruptor de llave para rutas de salida de emergencia
Accesorios
 ( _ )
Unidad de escape con batería supervisada para la alimentación de electricidad de emergencia
( _ )
Bloqueo electromagnético (bloque biestable sin corriente) con supervisión y mensaje de estado. Cerradura engranado directa exclusivamente en los carros de ambas hojas de la puerta, o en el carro y la contrapieza. El bloqueo no actúa en la correa dentada o en la unidad de inversión
( _ )
Apertura de emergencia incl. desbloqueo de emergencia a prueba de vandalismos
( _ )
Supervisión de la apertura de emergencia
( _ )
Interruptor de parada de emergencia, opcionalmente sobre revoque superficial o empotrado, con marco cubierta de cristal y marco
( _ )
Conexión en red a través de comunicación de contacto
( _ )
Conexión en red a través de comunicación de bus
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